{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["报价汇总表","第一标段","第二标段","第三标段","第四标段"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价汇总表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[3,1,6,1],[3,4,4,4],[5,4,6,4],[7,1,16,1],[7,4,10,4],[11,4,14,4],[15,4,16,4],[17,1,19,1],[17,4,19,4],[20,1,22,1],[20,4,22,4]]}
["天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购材料清单汇总"]
["序号","标段划分","材料名称","规格型号","主控技术参数","单位","数量","投标报价"]
[{"$nulls":7},"单价","金额","备注"]
[1,"第一标段","PE缠绕结构管材","DN/ID300 SN8","符合《GB/T19472.2-2017》要求，PE材质，A型结构.","米",71782]
[2,null,"PE缠绕结构管材","DN/ID450 SN8",null,"米",27114]
[3,null,"井筒胶圈","DN450","符合《GB/T21873-2008》要求，尺寸满足井筒与井座密封需求","个",16649]
[4,null,"井筒胶圈","DN300",null,"个",61769]
[5,"第二标段","PE三通井","DN450*300","结构壁（不含肋）最薄处≥4.5mm，井壁材料密实度完好，不得有气泡；2.5m高出自有落体不破裂；货到现场随机抽检上述三项指标。井座外形、接口尺寸及性能要求符合国家标准CJ/T233-2016。","个",6190]
[6,null,"PE直通井","DN450*300",null,"个",7191]
[7,null,"PE四通井","DN450*300",null,"个",1544]
[8,null,"PE弯头井","DN450*300",null,"个",1143]
[9,null,"PE起始井","DN300*200","结构壁（不含肋）最薄处≥3.5mm，井壁材料密实度完好，不得有气泡；2.5m高出自有落体不破裂；货到现场随机抽检上述三项指标。井座外形、接口尺寸及性能要求符合国家标准CJ/T233-2016。","个",12972]
[10,null,"PE直通井","DN300*200",null,"个",39465]
[11,null,"PE三通井","DN300*200",null,"个",4468]
[12,null,"PE弯头井","DN300*200",null,"个",2879]
[13,null,"PE复合井盖","DN450","满足密封要求，不承压。","个",16652]
[14,null,"PE复合井盖","DN300",null,"个",69648]
[15,"第三标段","球墨铸铁井盖","DN600*700","符合《CJ/T511-2017》，过载载荷不小于40吨","个",14518]
[16,null,"球墨铸铁井盖","DN400*500",null,"个",14056]
[17,null,"球墨铸铁井盖","DN700*800",null,"个",10000]
[18,"第四标段","钢纤维混凝土检查井盖","DN600*700","符合《GB26537-2011》，过载载荷不小于20吨","个",10000]
[19,null,"钢纤维混凝土检查井盖","DN400*500",null,"个",45703]
[20,null,"钢纤维混凝土检查井盖","DN700*800",null,"个",10000]

{"sheet":"第一标段","index":1,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[3,1,6,1],[3,4,4,4],[5,4,6,4],[7,0,7,4]]}
["天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购第一标段材料清单"]
["序号","标段划分","材料名称","规格型号","主控技术参数","单位","数量","投标报价"]
[{"$nulls":7},"单价","金额","备注"]
[1,"第一标段","PE缠绕结构管材","DN/ID300 SN8","符合《GB/T19472.2-2017》要求，PE材质，A型结构.","米",71782,null,{"$f":"G4*H4","v":0}]
[2,null,"PE缠绕结构管材","DN/ID450 SN8",null,"米",27114,null,{"$f":"G5*H5","v":0}]
[3,null,"井筒胶圈","DN450","符合《GB/T21873-2008》要求，尺寸满足井筒与井座密封需求","个",16649,null,{"$f":"G6*H6","v":0}]
[4,null,"井筒胶圈","DN300",null,"个",61769,null,{"$f":"G7*H7","v":0}]
["合计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I4:I7)","v":0}]

{"sheet":"第二标段","index":2,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[3,1,12,1],[3,4,6,4],[7,4,10,4],[11,4,12,4],[13,0,13,4]]}
["天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购第二标段材料清单"]
["序号","标段划分","材料名称","规格型号","主控技术参数","单位","数量","投标报价"]
[{"$nulls":7},"单价","金额","备注"]
[5,"第二标段","PE三通井","DN450*300","结构壁（不含肋）最薄处≥4.5mm，井壁材料密实度完好，不得有气泡；2.5m高出自有落体不破裂；货到现场随机抽检上述三项指标。井座外形、接口尺寸及性能要求符合国家标准CJ/T233-2016。","个",6190,null,{"$f":"G4*H4","v":0}]
[6,null,"PE直通井","DN450*300",null,"个",7191,null,{"$f":"G5*H5","v":0}]
[7,null,"PE四通井","DN450*300",null,"个",1544,null,0]
[8,null,"PE弯头井","DN450*300",null,"个",1143,null,0]
[9,null,"PE起始井","DN300*200","结构壁（不含肋）最薄处≥3.5mm，井壁材料密实度完好，不得有气泡；2.5m高出自有落体不破裂；货到现场随机抽检上述三项指标。井座外形、接口尺寸及性能要求符合国家标准CJ/T233-2016。","个",12972,null,0]
[10,null,"PE直通井","DN300*200",null,"个",39465,null,0]
[11,null,"PE三通井","DN300*200",null,"个",4468,null,0]
[12,null,"PE弯头井","DN300*200",null,"个",2879,null,0]
[13,null,"PE复合井盖","DN450","满足密封要求，不承压。","个",16652,null,0]
[14,null,"PE复合井盖","DN300",null,"个",69648,null,0]
["合计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I4:I13)","v":0}]

{"sheet":"第三标段","index":3,"n_rows":6,"n_cols":10,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[3,1,5,1],[3,4,5,4]]}
["天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购第三标段材料清单"]
["序号","标段划分","材料名称","规格型号","主控技术参数","单位","数量","投标报价"]
[{"$nulls":7},"单价","金额","备注"]
[15,"第三标段","球墨铸铁井盖","DN600*700","符合《CJ/T511-2017》，过载载荷不小于40吨","个",14518]
[16,null,"球墨铸铁井盖","DN400*500",null,"个",14056]
[17,null,"球墨铸铁井盖","DN700*800",null,"个",10000]

{"sheet":"第四标段","index":4,"n_rows":6,"n_cols":10,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[3,1,5,1],[3,4,5,4]]}
["天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程PPP项目污水管网材料采购第四标段材料清单"]
["序号","标段划分","材料名称","规格型号","主控技术参数","单位","数量","投标报价"]
[{"$nulls":7},"单价","金额","备注"]
[18,"第四标段","钢纤维混凝土检查井盖","DN600*700","符合《GB26537-2011》，过载载荷不小于20吨","个",10000]
[19,null,"钢纤维混凝土检查井盖","DN400*500",null,"个",45703]
[20,null,"钢纤维混凝土检查井盖","DN700*800",null,"个",10000]